**不锈钢工作台**

1、采用国标304不锈钢，台面板材厚度≥1.2mm，其余板材厚度≥1.0mm。

2、尺寸1200×665/260×800/1700mm，其中上柜体：1200×260×900mm，下柜体（包括抽屉部分）：1200×665×800mm；冲压拉伸一次成形制作，颜色自选。

3、上柜体分两部分，上部分为不锈钢推拉门，门带玻璃视窗，内配有1层不锈钢活动层板，承重40kg。下部分与台面之间留有300mm的整体空间。

4、下柜体分两部分，上部分配2个抽屉，抽屉高度150mm，抽屉轨道带自锁功能，抽屉均带有独立门锁。下部分为整体不锈钢对开门，内配有1层不锈钢活动层板，承重40kg。