**技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | |
| 1 | 3个楼层总共需要配备3个主机，3个走廊双面显示屏，65个床旁分机（具体分配按医院要求） | |
| 2 | 要求无线传输距离远，信号稳定，具体要求如下： | |
| 2.1 | 无线传呼系统主机 | 1、支持年、月、日、星期、时、分万年历显示  2、支持呼叫时间，排队总数和排队数显示功能  3、支持真人语音报号及铃音提醒  4、无线调幅发射，信号传输距离远  5、语音提醒次数可自行设置  6、语音+铃声音量可调  7、分机数量：≥40个 |
| 2.2 | 走廊双面显示屏 | 1、可带床旁分机≥40个，悬挂走廊双面显示  2、产品尺寸：≥700\*200mm，显示清晰  3、外壳颜色：磨砂黑，强力橡胶漆耐磨  4、显示类型：四位数字显示、红色  5、遥控模式：红外呼叫 |
| 2.3 | 床旁分机 | 1、调制方式：FSK（调频FM）  2、EMC抗干扰能力强，五金具有抗腐蚀能力  3、有追呼模式  4、按键寿命：≥10万次  5、使用环境：温度-10℃～50℃，湿度≤98%  6、防水程度：普通淋水  7、须配有停止按钮 |