冷光源疝气灯灯泡技术参数和要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数及要求 |
| 1 | 定额功率：300W |
| 2 | 色温：≥5800K |
| 3 | 工作寿命：≥500h，具备使用寿命预警功能 |
| ☆4 | 可与医院冷光源主机（STORZ）兼容 |